# 规格参数

## 数字接口规格

| 规格项 | 最小值 | 典型值 |
|:-|:-|:-|
| SPI 速率 | 50 Mbps | — |
| LVDS 速率 | 750 Mbps | — |

## SPI 时序参数

| 标识 | 定义 | 时序 (ns) |
|:-|:-|:-|
| Tc2s | SPI 帧开始时，CSN 下降沿到 SCLK 下降沿的时间 | >3 |
| Tms | MOSI 数据的建立时间 | >3 |
| Tmh | MOSI 数据的保持时间 | >3 |
| Tss | MISO 数据的建立时间 | >3 |
| Tsh | MISO 数据的保持时间 | >3 |
| Tc2h | SPI 帧结束时，SCLK 上升沿到 CSN 上升沿的时间 | >3 |
