# 典型性能特点

除非特殊说明，以下性能指标的测试条件为：DIG_VDD = 1.0V，IO_VDD = 1.8V，AVDD = 1.0V，AVDD18 = 1.8V，T = 25℃。

## 电源特性

### 标称电压与最低过流要求

| 供电域 | 标称电压 | 最低过流要求 | 单位 |
|:-|:-|:-|:-|
| DIG_VDD | 1.0 | 2000 | mA |
| IO_VDD | 1.8 | 1000 | mA |
| AVDD_ENCODER, AVDD_P2S | 1.0 | 400 + 150 | mA |
| DAC_AVDD18 | 1.8 | 120 | mA |
| DAC_DVDD | 1.0 | 50 | mA |
| PLL_VDD18 | 1.8 | 50 | mA |
| PLL_VDD, VCO_VDD | 1.0 | 50 + 50 | mA |
| PLL_DVDD | 1.0 | 50 | mA |
| ADC_VDD | 1.0 | 400 | mA |
| ADC_VDD18 | 1.8 | 200 | mA |
| ADC_DVDD | 1.0 | 100 | mA |

### 实测电流分布

（来源：电流测试.xlsx，单位 mA）

| 测试条件 | +1.8V 模拟轨 | +1.0V PLL | +1.8V IO | +1.0V DVDD | +1.0V DIG | +1.0V P2S | +1.0V ENCD | +1.0V ADC | 总电流 |
|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|:-|
| 复位前（空闲） | 207.8 | 26.0 | 8.0 | 8.0 | 26.0 | 168.7 | 19.2 | 71.0 | 531.7 |
| 复位后 | 210.5 | 136.3 | 7.0 | 42.0 | 26.0 | 162.2 | 257.2 | 207.0 | 1045.2 |
| 满载 6G 时钟 | 205.8 | 137.4 | 7.0 | 25.0 | 330.0 | 192.2 | 168.3 | 145.7 | 1208.4 |
| 满载 10G 时钟 | 206.0 | 130.3 | 7.0 | 29.0 | 477.0 | 219.7 | 253.4 | 153.1 | 1472.5 |
| 满载 12G 时钟 | 206.0 | 144.6 | 7.0 | 33.0 | 539.0 | 227.3 | 251.0 | 164.7 | 1569.6 |

<div class="note">
+1.8V 模拟轨对应 DAC_AVDD18 + PLL_VDD18 + 其它 1.8V 模拟域，实测稳定在 ~206 mA。+1.0V DIG 电流随时钟频率显著变化，是总功耗的主要变量（26 mA @ 空闲 → 539 mA @ 12G）。满载条件为满占空比、功能全开（AWG + DAQ + MIX + 插值 + NCO + 解模）。VREF / PLL_VREF520 / ADC_VR850 / ADC_VR350 等基准电压端口电流可忽略（<1 mA）。
</div>

## 时钟与 NCO 特性

| 参数 | 条件 | 来源 |
|:-|:-|:-|
| DAC 更新时钟 (DAC_CLK) | 内部 PLL 倍频，最高 12 GHz | 宣传页 |
| ADC 采样时钟 (ADC_CLK) | 内部 PLL 倍频，最高 6 GHz | 宣传页 |
| NCO 频率范围 | 测试覆盖 100 MHz ~ 2400 MHz | tc_awg_nco_freq |
| NCO 基频 (fs/8) | 750 MHz | ChipConfig.py |

NCO 频率扫频测试结果（400–2400 MHz）：

![nco_freq_sweep](../assets/nco_freq_sweep.png)

<div class="note">
参考时钟频率范围、VCO 输出频率、PLL 锁定时间、时钟抖动等参数待补充。
</div>

## DAC 特性

| 参数 | 条件 | 来源 |
|:-|:-|:-|
| 更新速率 | 最高 12 GSPS | 宣传页 |
| 测试输出频率 | 413.3 / 983.7 / 1300 / 1632.9 MHz | tc_dac_wave / tc_dac_mix |
| 扫频范围 | 300 ~ 2300 MHz（混频+半带模式） | tc_dac_mixhb_auto |
| 输出阻抗 | 内部 50 Ω | 手册 7.1.1 |

以 1300 MHz 输出为例，DAC 三种输出模式的频谱如下：

| 输出模式 | 测试结果 |
|:-|:-|
| NRZ 直出 | ![dac_1300M](../assets/dac_1300M.jpg) |
| 混频模式 | ![dac_mix](../assets/dac_1300M_mix.jpg) |
| 半带混频模式 | ![dac_mix_hb](../assets/dac_1300M_mix_hb.jpg) |

DAC 基带输出扫频特性（混频+半带模式，300–2300 MHz）：

![dac_freq_sweep](../assets/dac_freq_sweep.png)

<div class="note">
SFDR、NSD、相位噪声、DNL、INL、输出共模电压等参数待补充。
</div>

## ADC 特性

| 参数 | 条件 | 来源 |
|:-|:-|:-|
| 采样速率 | 最高 6 GSPS | 宣传页 |

ADC 采集波形示例（满量程正弦波输入）：

![adc_full](../assets/adc_full.png)

![adc_sample](../assets/adc_sample0.png)

<div class="note">
分辨率、SNR、SINAD、ENOB、SFDR、输入带宽、输入范围、输入阻抗等参数待补充。
</div>

## 数字接口特性

| 参数 | 条件 | 值 | 来源 |
|:-|:-|:-|:-|
| SPI 速率 | 最低 | 50 Mbps | specification.md |
| LVDS 速率 | 最低 | 750 Mbps | specification.md |
| LVDS 发送延迟 | — | 85 ns | tc_lvds_delay |
| LVDS 接收延迟 | — | 75 ns | tc_lvds_delay |

SPI 突发传输时钟数量测试（50 Mbps）：

![spi_50mbps](../assets/spi_50mbps.png)

SPI 突发传输时钟数量测试（25 Mbps）：

![spi_25mbps](../assets/spi_25mbps.png)

LVDS 数据传输速率测试：

![lvds_speed](../assets/lvds_speed.png)

<div class="note">
SPI 时序参数详见 [规格参数](#规格参数)。SYNC_IN 最小脉宽、RST_N 最小脉宽等参数待补充。
</div>

## 数字性能特性

| 参数 | 条件 | 值 | 来源 |
|:-|:-|:-|:-|
| AWG 波形存储容量 | — | 128 KB | seg_define.csv |
| DAQ 采集结果存储容量 | — | 128 KB | seg_define.csv |
| DAQ 解模频点数量 | — | 最多 16 | pin_name.csv (LOC_LVCMOS[31:0]) |
| MCU 指令执行速率 | — | 每 3 个时钟 1 条指令 | 手册 7.3.2 |
| 匹配滤波器系数存储 | ASIC 模式 | 512 KB | seg_define.csv |
| NCO 频率控制字位宽 | — | 32 bit | ChipConfig.py |

<div class="note">
死时间、Pump 脉宽范围、NCO 相位分辨率等参数待补充。
</div>

## 温度特性

片上温度传感器监视结果示例：

![temp_monitor](../assets/temp_monitor.png)

<div class="note">
温度传感器精度、分辨率等参数待补充。
</div>

## 中断与异常处理

### 中断源列表

| 中断源 | 触发条件 | 说明 |
|:-|:-|:-|
| EXIT_IR | MCU 执行退出指令 | MCU 程序正常退出时触发，表明任务执行完毕 |
| FORCE_AWG | 外部强制 AWG 请求 | 外部控制器通过写寄存器强制 AWG 模块进入特定状态 |
| FORCE_DAQ | 外部强制 DAQ 请求 | 外部控制器通过写寄存器强制 DAQ 模块进入特定状态 |
| ILLEGAL_ONE | 非法指令（数据为全 1） | MCU 执行到全 1 指令字 (0xFFFFFFFF) 时触发，表明指令内存异常 |
| ILLEGAL_ZERO | 非法指令（数据为全 0） | MCU 执行到全 0 指令字时触发，常见于未编程的指令空间 |
| UNALIGN_SW | 短字非对齐访问 | 16 位数据访问地址未对齐时触发 |
| UNALIGN_LW | 长字非对齐访问 | 32 位数据访问地址未对齐时触发 |
| LINK_DOWN | LVDS 链路断开 | LVDS 数据接收链路同步丢失时触发，接收端重新进入未同步状态 |

### 典型异常波形

| 异常类型 | 波形图 |
|:-|:-|
| MCU 正常退出 (EXIT_IR) | ![irq_exitir](../assets/irq_exitir.png) |
| 非法指令 (ILLEGAL_ONE) | ![irq_illegal](../assets/irq_illegal.png) |
| LVDS 链路断开 (LINK_DOWN) | ![irq_linkdown](../assets/irq_linkdown.png) |
